RESCUE SLED G pour JET SKI

Réf.A1338



Le RESCUE SLED G - modèle déposé - permet d’être arrimé à l’arrière d’un JET SKI pour sécuriser les plages. Fabrication robuste en tri-couches tarpaulin dont une couche partielle supplémentaire au niveau de l’appui du JET SKI.

Structure interne en nid d’abeille (drop stitch)

Développement en collaboration avec la SNSM et la FNMNS.

- Livré avec gonfleur et kit de réparation

- Longueur : 168 cm

- largeur : 99 cm

- Epaisseur : 10 cm

- Poids : 8 kg

- Emballage carton 70 x 50 x 20





